Link do vídeo: <https://youtu.be/Br0W5TN4HY4>

REDE ORIGINAL: 200.18.171

Máscara: 255.255.255.0

Bin máscara:11111111. 11111111. 11111111.00000000

Sub redes requeridas: 8 ou 2³

255/8 aproximado = 32

32 hosts para cada.

Novo bin: 11111111. 11111111. 11111111.11100000

2^7+2^6+2^5 = 224

Nova máscara: 255.255.255.224

255-224 = 31

Wildcard: 0.0.0.31

\*Ignorar na imagem os disponíveis (imagem reutilizada do TP)

Novas sub redes:



